使用说明

电脑设DHCP自动，或手动指定IP 192.168.10.X ，如果恢复默认设置了，必须手动指定192.168.100.X,然后到LAN-工作模式里将4个LAN口勾上，才可以自动DHCP

用户名/密码: telecomadmin/admintelecom
在系统工具-ont认证里填入loid
[bookmark: _GoBack]在WAN里新建WAN连接,选择PPPOE 填入VID
路由模式还需要填入宽带账号密码
